**Údržba Auris zvonkohry**

Zvonkohra Auris má tónové kameny vyrobeny ze slitiny mosazi, dřevěná část je vytvořena z javorového dřeva. Kameny jsou potaženy tenkou vrstvou včelího vosku, nemají žádnou další povrchovou úpravu. Včelí vosk dodává kamenům jemný, přírodní bronzový lesk a zároveň umožňuje obnovení lesklého povrchu, pokud kameny časem ztmavnou či z jiného důvodu ztratí svůj původní jas (například kvůli poškrábání).

Nejjednodušší způsob, jak obnovit původní lesk, je opětné nanesení vosku pomocí běžně dostupné vaty. Poté zlehka otřete kameny jemným hadříkem, kameny takto udrží svůj lesk po delší dobu. Dobře udržovaná plocha kamenů získá časem patinu a zvonkohra bude vypadat čím dál tím lépe.

**Poškrábání**
I škrábance na kamenech lze ošetřit. Pro tento účel se používá velmi jemná vlna určená na kov. Je potřeba dávat pozor, abyste vlnou uhlazovali kameny přesně ve směru kamenů, tedy jakoby ze shora dolů. Začněte nejdříve jemným tlakem, abyste se přesvědčili, že zvolená vlna skutečně obnovuje původní strukturu kamenů.

**Dřevěná část**
Dřevěná část je ošetřena pryskyřicí (šelakovým lakem), poté je napuštěna čistým včelím voskem. Tato úprava navozuje velmi jemný „dřevěný“ pocit a je díky ní možné dřevo lépe chránit a udržovat. Nejsou-li na dřevě žádné viditelné rýhy ani skvrny a přejete si jej pouze trochu rozsvítit, naneste pomocí hrubší tkaniny na dřevěný povrch včelí vosk či leštěnku na dřevo, nechte zaschnout a poté vyleštěte povrch jemným hadříkem.

Hlubší rýhu ve dřevě lze vyrovnat jejím navlhčením a dokud je rýha stále mokrá, přejeďte ji horkou žehličkou. Poté ji obruste jemným brusným papírem a dále pokračujte, jak bylo uvedeno výše.

Stopy po voskových pastelkách lze odstranit terpentýnem.